{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":273,"n_cols":5,"rows_kept":273,"merged":[[0,0,1,0],[0,1,1,1],[0,2,1,2],[0,3,1,3],[0,4,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["艺术编号","描述,(Z)","优化波长（纳米）","偏离角（度）","最小效率％（TM/-1）"]
[]
["715.704.400","PC 0300 50x50x10 NIR",800,8,25]
["715.704.310","PC 0600 25x25x6 NIR",800,8,29]
["715.704.550","PC 0600 30x30x6 NIR",800,8,29]
["715.703.080","PC 0600 30x30x6 1550 nm",1550,10,90]
["715.701.890","PC 0600 50x50x10 NIR",1600,16,90]
["715.703.560","PC 0600 50x50x10 1550 nm",1550,10,90]
["715.707.500","PC 0600 50x50x10 1550 nm (Z)",1550,10,90]
["715.705.510","PC 0600 50x50x10 NIR",2450,10,90]
["715.707.120","PC 0600 50x110x16 1550 nm (Z)",1550,10,90]
["715.701.910","PC 0600 50x110x16 NIR",1600,16,90]
["715.706.430","PC 0600 110x110x16 NIR",2450,10,90]
["715.706.880","PC 0600 120x140x20 NIR",2450,10,90]
["715.707.230","PC 0600 120x140x20 NIR (Z)",2450,10,90]
["715.704.900","PC 0800 25x50x10 NIR",1250,10,90]
["715.707.290","PC 0800 30x30x6 NIR",1250,10,90]
["715.707.300","PC 0800 30x75x16 NIR (Z)",1250,10,90]
["715.707.430","PC 0800 50x50x10 NIR",1350,10,90]
["715.707.610","PC 0800 50x110x16 NIR (Z)",1250,10,90]
["715.706.540","PC 0800 100x140x20 NIR (Z)",1250,10,90]
["715.706.530","PC 0800 110x110x16 NIR (Z)",1250,10,90]
["715.703.070","PC 0900 30x30x6 NIR",800,10,50]
["715.703.060","PC 0900 30x30x6 NIR",1032,8,90]
["715.704.600","PC 0900 30x30x6 NIR",1060,8,90]
["715.703.450","PC 0900 30x30x6 1350 nm",1350,8,90]
["715.703.130","PC 0900 30x30x6 1550 nm",1550,8,90]
["715.707.540","PC 0900 30x30x6 1950 nm",1950,10,90]
["715.703.210","PC 0900 30x64x10 1550 nm",1550,8,90]
["715.703.440","PC 0900 30x110x16 1350 nm",1350,8,90]
["715.703.090","PC 0900 30x110x16 1550 nm",1550,8,90]
["715.706.550","PC 0900 30x110x16 1950 nm",1950,10,90]
["715.704.340","PC 0900 50x50x10 NIR",1047,8,90]
["715.707.580","PC 0900 50x50x10 NIR",1200,8,90]
["715.703.550","PC 0900 50x50x10 1550 nm",1550,8,90]
["715.707.030","PC 0900 50x50x10 1950 nm (Z)",1950,10,90]
["715.707.020","PC 0900 50x110x16 NIR",800,10,50]
["715.707.040","PC 0900 50x110x16 1950 nm (Z)",1950,10,90]
["715.707.650","PC 0900 110x110x16 1550 nm (Z)",1550,10,90]
["715.706.440","PC 0900 120x140x20 1550 nm",1550,8,90]
["715.704.140","PC 1100 25x25x6 NIR",1550,8,90]
["715.707.420","PC 1100 30x30x6 NIR",1032,10,90]
["715.706.390","PC 1100 30x75x16 NIR",800,8,88]
["715.706.520","PC 1100 30x75x16 NIR (Z)",800,8,88]
["715.702.240","PC 1100 30x110x16 NIR",800,8,88]
["715.706.580","PC 1100 30x110x16 NIR (Z)",800,8,88]
["715.706.900","PC 1100 30x110x16 NIR",1550,8,90]
["715.705.180","PC 1100 50x50x10 NIR",800,8,88]
["715.703.200","PC 1100 50x50x10 NIR",1550,8,90]
["715.703.500","PC 1100 110x110x16 NIR",800,8,88]
["715.704.160","PC 1200 25x25x6 NIR",800,8,90]
["715.702.200","PC 1200 25x25x6 NIR",1047,8,90]
["715.701.120","PC 1200 30x30x6 NIR",800,8,90]
["715.703.770","PC 1200 30x30x6 NIR",1047,8,90]
["715.702.940","PC 1200 30x30x6 1550 nm",1550,8,90]
["715.701.200","PC 1200 30x64x10 NIR",800,8,90]
["715.703.410","PC 1200 30x64x10 1035 nm",1035,8,90]
["715.705.810","PC 1200 30x64x10 1550 nm",1550,8,90]
["715.700.550","PC 1200 30x110x16 NIR",800,8,90]
["715.702.950","PC 1200 30x110x16 NIR (Z)",800,8,90]
["715.702.740","PC 1200 30x110x16 NIR",1550,8,90]
["715.700.640","PC 1200 50x50x10 NIR",800,8,90]
["715.705.050","PC 1200 50x50x10 NIR (Z)",800,8,90]
["715.704.690","PC 1200 50x50x10 NIR",1053,8,90]
["715.707.590","PC 1200 50x50x10 NIR (Z)",1053,8,90]
["715.704.250","PC 1200 50x50x10 NIR",1250,8,90]
["715.702.150","PC 1200 58x58x10 NIR",800,8,90]
["715.703.930","PC 1200 58x58x10 NIR (Z)",800,8,90]
["715.703.700","PC 1200 58x58x10 NIR",1550,8,90]
["715.703.880","PC 1200 58x58x10 NIR (Z)",1550,8,90]
["715.700.620","PC 1200 64x64x10 NIR",800,8,90]
["715.700.630","PC 1200 50x110x16 NIR",800,8,90]
["715.701.320","PC 1200 50x110x16 NIR",800,14,90]
["715.702.910","PC 1200 50x110x16 NIR (Z)",800,8,90]
["715.705.600","PC 1200 50x110x16 NIR",1047,8,90]
["715.705.030","PC 1200 50x140x20 NIR",800,8,90]
["715.700.460","PC 1200 90x90x16 NIR",800,8,90]
["715.703.280","PC 1200 100x140x20 NIR",800,8,90]
["715.700.580","PC 1200 110x110x16 NIR",800,8,90]
["715.703.960","PC 1200 110x110x16 NIR (Z)",800,8,90]
["715.701.220","PC 1200 120x140x20 NIR",800,8,90]
["715.704.670","PC 1200 120x140x20 NIR (Z)",800,8,90]
["715.705.400","PC 1200 120x140x20 NIR",1053,8,90]
["715.707.210","PC 1200 120x140x20 NIR",1550,8,90]
["715.704.680","PC 1250 30x64x10 1040 nm",1040,8,90]
["715.703.190","PC 1400 25x25x6 NIR",800,8,90]
["715.707.310","PC 1400 25x50x10 NIR",800,8,90]
["715.702.620","PC 1400 30x30x6 NIR",800,12,90]
["715.700.720","PC 1400 30x110x16 NIR",800,15,90]
["715.701.760","PC 1400 30x110x16 NIR",800,8,90]
["715.707.010","PC 1400 40x140x20 NIR (Z)",800,15,90]
["715.702.840","PC 1400 50x50x10 NIR",800,8,90]
["715.703.990","PC 1400 50x50x10 NIR (Z)",800,8,90]
["715.707.510","PC 1400 50x50x10 NIR",1030,10,90]
["715.704.510","PC 1400 50x110x16 NIR",800,8,90]
["715.704.010","PC 1400 50x110x16 NIR (Z)",800,8,90]
["715.704.610","PC 1400 60x120x20 NIR",800,21,90]
["715.703.260","PC 1400 64x64x10 NIR",800,8,90]
["715.703.620","PC 1400 90x90x16 NIR",800,8,90]
["715.703.240","PC 1400 110x110x16 NIR",800,15,90]
["715.704.990","PC 1400 110x110x16 NIR (Z)",800,10,90]
["715.704.080","PC 1400 100x140x20 NIR",800,17,90]
["715.704.190","PC 1400 120x140x20 NIR",800,12,90]
["715.704.660","PC 1400 120x140x20 NIR (Z)",800,8,90]
["715.705.730","PC 1480 25x25x6 NIR",1053,10,90]
["715.704.030","PC 1480 50x50x10 NIR",765,20,89]
["715.707.330","PC 1480 50x50x10 NIR",1053,10,90]
["715.705.780","PC 1480 50x110x16 NIR",1053,10,90]
["715.706.150","PC 1480 58x58x10 NIR",800,10,90]
["715.707.100","PC 1480 60x140x20 NIR",800,10,90]
["715.703.750","PC 1480 60x140x20 NIR",1060,8,90]
["715.705.740","PC 1480 110x110x16 NIR",800,10,90]
["715.705.750","PC 1480 120x140x20 NIR",800,10,90]
["715.706.110","PC 1480 120x140x20 NIR (Z)",800,10,90]
["715.706.780","PC 1480 140x120x20 NIR (Z)",800,10,90]
["715.705.990","PC 1480 140x120x20 NIR",800,18,90]
["715.703.640","PC 1500 25x25x6 NIR",800,8,90]
["715.702.590","PC 1500 30x30x6 NIR",800,55,90]
["715.704.050","PC 1500 30x30x6 NIR",1030,8,90]
["715.703.860","PC 1500 30x64x10 NIR",800,8,90]
["715.706.220","PC 1500 30x64x10 NIR",1030,8,90]
["715.705.070","PC 1500 30x75x16 1030 nm",1030,8,90]
["715.701.470","PC 1500 30x110x16 800 nm",800,8,90]
["715.702.990","PC 1500 30x110x16 800 nm",800,26,90]
["715.706.330","PC 1500 30x110x16 NIR (Z)",800,30,90]
["715.703.110","PC 1500 30x110x16 1030 nm",1030,8,90]
["715.703.100","PC 1500 30x110x16 1030 nm (Z)",1030,8,90]
["715.704.120","PC 1500 50x50x10 NIR",800,13,90]
["715.703.980","PC 1500 50x50x10 NIR (Z)",800,13,90]
["715.701.380","PC 1500 50x110x16 800 nm",800,8,90]
["715.703.510","PC 1500 50x110x16 NIR (Z)",800,8,90]
["715.703.520","PC 1500 50x110x16 NIR (Z)",800,30,90]
["715.702.470","PC 1500 50x140x20 NIR",800,13,90]
["715.706.670","PC 1500 50x140x20 NIR (Z)",800,13,90]
["715.704.350","PC 1500 58x58x10 NIR",800,14,90]
["715.703.920","PC 1500 58x58x10 NIR (Z)",800,13,90]
["715.701.750","PC 1500 64x64x10 NIR",800,8,90]
["715.705.230","PC 1500 64x64x10 NIR (Z)",800,8,90]
["715.706.510","PC 1500 70x140x20 NIR",800,13,90]
["715.707.070","PC 1500 70x140x20 NIR (Z)",800,13,90]
["715.704.520","PC 1500 80x50x16 NIR",800,8,90]
["715.703.780","PC 1500 90x90x16 NIR",800,14,90]
["715.703.610","PC 1500 100x140x20 NIR",800,8,90]
["715.702.040","PC 1500 100x140x20 NIR",800,33,90]
["705.703.420","PC 1500 110x50x16 NIR",800,8,90]
["715.706.940","PC 1500 110x50x16 NIR (Z)",800,8,90]
["715.704.200","PC 1500 110x110x16 NIR",800,8,90]
["715.704.850","PC 1500 110x110x16 NIR (Z)",800,8,90]
["715.705.480","PC 1500 110x110x16 NIR",800,30,90]
["715.701.660","PC 1500 120x140x20 NIR",800,8,90]
["715.703.950","PC 1500 120x140x20 NIR (Z)",800,13,90]
["715.705.620","PC 1500 120x140x20 NIR",800,30,90]
["715.704.430","PC 1600 25x25x6 NIR",800,8,90]
["715.705.220","PC 1600 30x30x6 NIR",800,8,90]
["715.704.150","PC 1600 30x64x10 NIR",800,8,90]
["715.704.870","PC 1600 30x75x16 NIR",800,15,90]
["715.700.350","PC 1600 30x110x16 NIR",800,15,90]
["715.704.440","PC 1600 50x50x10 NIR",750,20,90]
["715.707.090","PC 1600 50x50x10 NIR (Z)",800,13,90]
["715.707.140","PC 1600 50x110x16 NIR",800,10,90]
["715.704.880","PC 1600 50x110x16 NIR (Z)",800,15,90]
["715.705.440","PC 1600 64x64x10 NIR",1064,10,90]
["715.705.110","PC 1600 110x110x16 NIR (Z)",800,8,90]
["715.704.320","PC 1600 110x110x16 NIR",1053,10,90]
["715.704.420","PC 1600 120x140x20 NIR",800,8,90]
["715.704.560","PC 1700 25x25x6 NIR",800,8,90]
["715.706.240","PC 1700 30x30x6 NIR",800,8,90]
["715.702.400","PC 1700 30x30x6 NIR",1053,10,90]
["715.702.960","PC 1700 30x64x10 NIR",800,30,90]
["715.702.970","PC 1700 30x64x10 VIS",633,30,79]
["715.705.190","PC 1700 30x64x10 NIR",1053,10,90]
["715.707.180","PC 1700 30x110x16 NIR (Z)",1035,10,90]
["715.706.680","PC 1700 30x110x16 NIR (Z)",1053,10,90]
["715.703.670","PC 1700 50x50x10 NIR",1040,10,90]
["715.702.650","PC 1700 50x110x16 NIR",1040,10,90]
["715.701.680","PC 1700 64x64x10 800 nm",800,8,90]
["715.703.230","PC 1700 64x64x10 1053 nm",1053,10,90]
["715.705.420","PC 1700 120x140x20 NIR",1053,10,90]
["715.705.680","PC 1740 30x30x6 NIR",1053,8,90]
["715.705.910","PC 1740 30x64x10 NIR (Z)",1053,8,90]
["715.705.690","PC 1740 30x110x16 NIR",1053,8,90]
["715.706.590","PC 1740 50x50x10 NIR (Z)",1060,8,90]
["715.705.800","PC 1740 50x50x10 NIR",1053,8,90]
["715.704.570","PC 1740 50x110x16 NIR (Z)",1040,11,90]
["715.707.060","PC 1740 50x140x20 NIR (Z)",1030,10,90]
["715.706.020","PC 1740 64x30x10 NIR (Z)",1053,8,90]
["715.705.920","PC 1740 64x64x10 NIR (Z)",1053,8,90]
["715.701.880","PC 1740 64x64x10 NIR",1053,8,90]
["715.705.840","PC 1740 100x140x20 NIR",1057,8,90]
["715.707.050","PC 1740 110x110x16 NIR (Z)",1018,10,90]
["715.705.830","PC 1740 110x110x16 NIR",1057,8,90]
["715.707.080","PC 1740 120x140x20 NIR (Z)",1030,10,90]
["715.704.070","PC 1740 120x140x20 NIR (Z)",1054,14,90]
["715.704.100","PC 1740 120x140x20 NIR",1054,14,90]
["715.701.070","PC 1800 15x15x6 NIR",800,8,90]
["715.705.540","PC 1800 15x30x6 NIR",800,8,90]
["715.704.130","PC 1800 25x25x6 NIR",800,8,90]
["715.701.140","PC 1800 30x30x6 NIR",800,8,90]
["715.702.510","PC 1800 30x30x6 NIR",1030,8,90]
["715.704.180","PC 1800 30x30x6 NIR",1047,8,90]
["715.703.690","PC 1800 30x64x10 NIR",800,8,90]
["715.702.520","PC 1800 30x64x10 NIR",1030,8,90]
["715.703.120","PC 1800 30x64x10 1060 nm",1060,8,85]
["715.703.010","PC 1800 30x110x16 800 nm",800,17,90]
["715.700.450","PC 1800 30x110x16 NIR",800,8,90]
["715.705.250","PC 1800 30x110x16 NIR (Z)",800,8,90]
["715.702.530","PC 1800 30x110x16 NIR",1030,8,90]
["715.704.170","PC 1800 30x110x16 NIR",1047,8,90]
["715.700.800","PC 1800 50x50x10 NIR",800,8,90]
["715.704.110","PC 1800 50x50x10 NIR (Z)",800,8,90]
["715.704.280","PC 1800 50x50x10 NIR",1030,8,90]
["715.704.490","PC 1800 50x50x10 NIR",1064,8,85]
["715.700.600","PC 1800 50x110x16 NIR",800,8,90]
["715.703.020","PC 1800 50x110x16 800 nm",800,16,90]
["715.703.570","PC 1800 50x110x16 NIR (Z)",800,16,90]
["715.704.290","PC 1800 50x110x16 NIR",1030,8,90]
["715.704.370","PC 1800 50x110x16 NIR",1053,8,82]
["715.705.160","PC 1800 50x140x20 NIR",800,8,90]
["715.704.540","PC 1800 50x140x20 NIR",1030,8,90]
["715.700.560","PC 1800 64x64x10 NIR",800,8,90]
["715.704.380","PC 1800 64x64x10 NIR",1053,8,82]
["715.704.220","PC 1800 100x140x20 NIR",800,8,90]
["715.700.590","PC 1800 110x110x16 NIR",800,8,90]
["715.704.410","PC 1800 110x110x16 NIR",1054,8,82]
["715.701.150","PC 1800 120x140x20 NIR",800,8,90]
["715.703.820","PC 1800 120x140x20 NIR (Z)",800,8,90]
["715.703.270","PC 2000 25x25x6 NIR",800,8,90]
["715.701.920","PC 2000 30x30x6 NIR",800,8,90]
["715.701.040","PC 2000 30x30x6 800 nm",800,8,90]
["715.700.470","PC 2000 30x64x10 NIR",800,8,90]
["715.701.580","PC 2000 30x75x16 800 nm",800,8,90]
["715.700.570","PC 2000 30x110x16 NIR",800,15,90]
["715.700.920","PC 2000 30x110x16 NIR",800,8,90]
["715.700.820","PC 2000 50x50x10 NIR",800,8,90]
["715.701.330","PC 2000 50x110x16 NIR",800,8,90]
["715.703.800","PC 2000 50x110x16 NIR (Z)",800,8,90]
["715.703.630","PC 2000 50x110x16 NIR (Z)",800,23,88]
["715.702.600","PC 2000 58x58x10 NIR",950,8,90]
["715.700.830","PC 2000 64x64x10 NIR",800,8,90]
["715.704.230","PC 2000 100x140x20 NIR",800,8,90]
["715.704.270","PC 2000 110x110x16 NIR",800,8,90]
["715.701.710","PC 2000 120x140x20 NIR",800,8,90]
["715.705.280","PC 2100 25x25x6 NIR",800,8,90]
["715.703.480","PC 2100 30x30x6 NIR",800,8,90]
["715.703.040","PC 2100 30x64x10 NIR",800,8,90]
["715.701.650","PC 2100 30x110x16 NIR",800,8,90]
["715.702.260","PC 2100 50x50x10 NIR",800,8,90]
["715.702.250","PC 2100 50x110x16 NIR",800,8,90]
["715.704.360","PC 2200 25x25x6 NIR",800,8,90]
["715.701.970","PC 2200 30x30x6 NIR",800,8,90]
["715.705.120","PC 2200 30x64x10 NIR",800,8,90]
["715.701.230","PC 2200 30x110x16 NIR",800,8,90]
["715.703.360","PC 2200 50x50x10 NIR",765,16,90]
["715.701.630","PC 2200 50x50x10 NIR",800,8,90]
["715.703.370","PC 2200 50x110x16 NIR",765,16,90]
["715.701.530","PC 2200 50x110x16 NIR",800,8,90]
["715.703.810","PC 2200 50x110x16 NIR (Z)",800,8,90]
["715.703.580","PC 2200 50x110x16 NIR (Z)",800,15,88]
["715.703.350","PC 2200 100x140x20 NIR",800,8,90]
["715.703.540","PC 2200 100x140x20 NIR",800,13,90]
["715.702.560","PC 2200 100x140x20 NIR",800,21,85]
["715.700.650","PC 2200 110x110x16 NIR",800,8,90]
["715.703.910","PC 2200 120x140x20 NIR",800,13,90]
["715.704.580","PC 2300 25x25x6 NIR",800,8,88]
["715.702.850","PC 2300 30x30x6 NIR",800,8,88]
["715.702.190","PC 2300 30x64x10 NIR",800,8,88]
["715.701.450","PC 2300 30x110x16 NIR",800,15,88]
["715.702.800","PC 2300 50x50x10 NIR",800,8,88]
["715.701.990","PC 2400 30x30x6 NIR",800,8,87]
["715.701.980","PC 2400 30x64x10 NIR",800,8,87]
["715.701.350","PC 2400 30x110x16 NIR",800,8,87]
["715.701.340","PC 2400 50x50x10 NIR",800,8,87]
["715.707.640","PC 2400 58x58x10 NIR",800,8,87]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}